Типономиналы низкочастотных дросселей серии «Д».

Обозначение:   Д [номер] – [Индуктивность в Генри] – [Рабочий ток в Амперах]

Тип	L (Гн)	I (А)	R 1-2	R 3-6	Сердечник	Тип	L (Гн)	I (А)	R 1-2	R 3-6	Сердечник	
Д1	0,08	0,32	19,0	0,95	ШЛ6 х 12,5	Д36	0,3	0,8	10,5	0,60	ШЛ16 х 16	
Д2	0,16	0,22	35,5	1,50		Д37	0,6	0,51	22,0	1,25		
Д3	0,3	0,16	63,5	3,50		Д38	1,2	0,4	39,0	2,20		
Д4	0,6	0,12	120	6,50		Д39	2,5	0,26	85,0	5,00		
Д5	1,2	0,075	300	16,5		Д40	5,0	0,18	185	26,0		
Д6	2,5	0,06	455	24,0		Д41	10,0	0,13	350	50,0		
Д7	5,0	0,04	1023	133		Д42	20,0	0,09	675	95,0		
Д8	0,08	0,56	8,60	0,48	ШЛ8 х 16	Д43	0,08	2,2	1,85	0,076	ШЛ20 х 20	
Д9	0,16	0,4	19,0	1,00		Д44	0,16	1,6	3,70	0,22		
Д10	0,3	0,28	33,0	3,00		Д45	0,3	1,1	7,0	0,35		
Д11	0,6	0,2	80,0	4,00		Д46	0,6	0,8	15,0	0,89		
Д12	1,2	0,14	132	7,00		Д47	1,2	0,56	37,0	1,69		
Д13	2,5	0,1	220	10,0		Д48	2,5	0,4	51,0	2,70		
Д14	5,0	0,07	535	54,0		Д49	5,0	0,28	130	13,0		
Д15	10,0	0,05	1100	120		Д50	10,0	0,2	200	20,0		
Д16	0,08	0,8	4,65	0,26	ШЛ10 х 20	Д51	20,0	0,14	440	49,0		
Д17	0,16	0,56	10,6	0,56								
Д18	0,3	0,4	19,0	1,26		Д52	0,01	12,5	0,086	-	ШЛ25 х 40	
Д19	0,6	0,28	36,0	3,00		Д53	0,02	4,4	0,35	0,02	ШЛ20 х 20	
Д20	1,2	0,2	63,0	3,5		Д54	0,02	1,1	2,08	0,10	ШЛ8 х 16	
Д21	2,5	0,14	152	8,2		Д55	0,02	0,56	4,20	0,20	ШЛ6 х 6,5	
Д22	5,0	0,1	290	36		Д56	0,0005	16,5	0,017	-	ШЛ12 х 25	
Д23	10,0	0,07	628	84		Д57	1,2	0,8	26	2,60	ШЛ20 х 40	
Д24	20,0	0,05	1056	141		Д58	40	0,035	3000	300	ШЛ10 х 20	
Д25	0,08	1,1	4,00	0,15	ШЛ12 х 25	Д59	0,0043	2,9	0,30	-	ШЛ12 х 16	
Д26	0,16	0,8	7,00	0,35		Д60	0,0005	10	0,015	0,015	ШЛ16 х 20	
Д27	0,3	0,56	14,0	0,70		Д61	0,02	3,0	0,60	0,085	ШЛ16 х 16	
Д28	0,6	0,4	28,0	1,50		Д62	0,05	2,5	0,55	-	ШЛ32 х 40	
Д29	1,2	0,28	57,5	3,00		Д63	0,00125	0,56	0,12	-	ШЛ6 х 6,5	
Д30	2,5	0,2	139	7,0		Д64	0,08	0,1	12,0	-		
Д31	5,0	0,14	200	23,5		Д65	0,025	0,56	0,36	-		
Д32	10,0	0,1	410	56,0		Д66	0,05	0,02	1,10	-	ШЛ10 х 10	
Д33	20,0	0,07	800	100		Д67	0,02	2	0,40	-	ШЛ6 х 12,5	
Д34	0,08	1,4	2,60	0,15	ШЛ16 х 16	Д68	0,08	1	1,10	-		
Д35	0,16	1,0	5,30	0,30		Д69	0,005	5,6	0,17	-	ШЛ16 х 16	

Значения индуктивности дросселей Д1 – Д61 указаны при согласном соединении обмоток: выводы дросселя: 1 и 6, перемычка: 2-3. Сопротивления обмоток даны в Омах. Дроссель Д60-0,0005-10 содержит три обмотки, каждая имеет сопротивление 0,015 Ом. Также выпускаются дроссели с литерой «Н» (Д48-Н), добавляемой к номеру через дефис. Такие дроссели имеют одну обмотку и два вывода.

Самостоятельное изготовление дросселя.
Сергей Комаров
Необходимо по данной таблице выбрать сердечник по ближайшим параметрам рабочего тока и необходимой индуктивности дросселя. Затем, следует рассчитать диаметр провода и намотать обмотку до заполнения каркаса. Намотку следует вести плотно, виток к витку, прокладывая каждый слой витков провода двумя слоями конденсаторной бумаги. В случае намотки в навал, индуктивность дросселя может получиться в 2 – 3 раза меньше требуемой, поскольку при неплотной намотке число уложенных витков окажется меньшим, приблизительно в полтора раза, а зависимость индуктивности от числа витков носит квадратичный характер.
При наличии сердечника меньшего типоразмера, следует рассчитывать дроссель на нужный рабочий ток, а нужную индуктивность можно набрать последовательным соединением нескольких дросселей, индуктивности которых следует сложить. Если имеется больший сердечник, то дроссель в зависимости от желания можно сделать, либо на больший рабочий ток, намотав его более толстым проводом, либо на большую индуктивность. При этом нужно учитывать, что, увеличение числа витков в два раза (увеличение площади окна, при намотке до заполнения) дает увеличение индуктивности – в 4.
Диаметр медного провода обмотки самодельного дросселя следует рассчитать по формуле:

Для определения ширины немагнитного зазора в сердечнике нужно провести небольшие расчеты и воспользоваться графиком. При этом, второй график является продолжением первого для больших значений рабочего тока.

Толщина прокладки для фиксации немагнитного зазора в сердечнике должна быть в 2 раза меньше, чем расчетное значение ℓв, поскольку на пути магнитного потока имеются два таких зазора. В качестве материала для прокладки, фиксирующей зазор между половинками сердечника, можно использовать бумагу, электрокартон, гетинакс, тонкий стеклотекстолит (нефольгированный). К примеру, лист стандартной писчей бумаги для принтеров, плотностью 80 г/м2, имеет толщину 0,1 мм. 
Пластмассы для этой цели лучше не использовать, поскольку при нагревании дросселя в процессе работы, возможно уменьшение зазора за счет размягчения прокладки и сдавливания ее половинками сердечника. Не пригодна для этой цели и фторопластовая пленка, поскольку она при стягивании сердечника сдавливается.

Пример. Определим, какой зазор будет иметь стандартный дроссель Д48-2,5-0,4 при его самостоятельном изготовлении. Индуктивность 2,5 генри, рабочий ток 400 миллиампер.
Сердечник ШЛ20 х 20. Размеры: a = 2, b = 2, c = 2, h = 5, ℓж = 2 x 5 + 2 x 2 + 2 x 3,14 / 2 = 17,14; 
Dp = 2,5 x 4002 / (2 x 2 x 17,14) = 5834. Определяем по второму графику значение К = 0,00516.
Рассчитываем: ℓв = 0,00516 х 17,14 = 0,088 см. Или 0,88 мм. Таким образом, между половинками сердечника нужно проложить немагнитную прокладку толщиной 0,44 мм. 
В случае сложности точно выдержать толщину немагнитной прокладки, ее значение стоит округлять в большую сторону, чтобы заведомо предотвратить насыщение сердечника (и, как следствие, резкое уменьшение индуктивности). Таким образом, при самостоятельном изготовлении дросселя из данного примера, можно использовать в качестве прокладки 5 слоев писчей бумаги для принтеров. Но лучше, если это будет прокладка из гетинакса или стеклотекстолита, толщиной 0,5 мм.